|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | Button | Dual-color LED | Active buzzer | IR obstacle Module | I2C LCD1602 |
| 3V3 | VCC |  | VCC | VCC |  |
| 5V5 |  |  |  |  | VCC |
| GND | GND | GND | GND | GND | GND |
| GPIO18 | SIG |  |  |  |  |
| GPIO17 |  |  |  | SIG |  |
| GPIO26 |  |  | SIG |  |  |
| GPIO5 |  | R |  |  |  |
| GPIO6 |  | G |  |  |  |
| SDA1 |  |  |  |  | SDA |
| SCL1 |  |  |  |  | SCL |